Czarnów 12.10.2017

Nasz znak PDPS.C/DR/3421/463/17

**Wszyscy Wykonawcy**

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, przeprowadzający na mocy Uchwały Nr 434/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, wraz z dostawą, mikrobusu, 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym opisu technicznego pojazdu.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem

**Pytanie:**

Czy Zamawiający akceptuje homologację na samochód bazowy jako kategorii M1 9-cio osobowy i montaż systemu mocowania wózków inwalidzkich na podstawie badań Ośrodka Konstrukcyjno Badawczego (OKB) zgodnie z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 107?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pkt. 42 specyfikacji technicznej pojazdu stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego postępowania wymaga aby pojazd posiadał:

- Świadectwo homologacji pojazdu,

- Świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Wymogi prawne dotyczące homologacji pojazdów i homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich określają m. in. przepisy:

1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260),
2. Regulamin EKG ONZ nr 21
3. Dyrektywa 74/60/EWG
4. Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
5. [Interpelacja nr 3080](http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4BC15163) w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów prawnych i wymogów w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych pojazdami innymi niż autobusy (tam znajduje się odniesienie nie tylko do uczniów niepełnosprawnych).

Wymagania techniczne określają m. in. przepisy ogólne:

1. Norma PN-ISO 7176-19 dotycząca wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania,
2. Norma ISO 10542-1: 2001 załącznik A, odnośnie do wymagań dynamicznych dla mocowania szyn (prowadnic) w podłodze,
3. Regulamin EKG ONZ Nr 107 w zakresie wymagań dla pochylni do wprowadzania wózków inwalidzkich do pojazdu,
4. Regulamin EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

D Y R E K T O R

Powiatowego Domu Pomocy Społecznej

w Czarnowie

***mgr Rafał Cicholc***

12.10.2017 r.